INSPEKTIONSRAPPORT

LEGEPLADSENS BELIGGENHED:	PRODUKTNUMMER/-GRUPPE:
BESIGTIGET
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 2 UGER(DAGLIGT, OM NØDVENDIGT.)	JA	NEJ	BEMÆRKNINGER/TILTAG
Legepladsen og sikkerhedsarealet renholdelse. Fjern eventuelle genstande, som ikke hører til på legepladsen. (Rengør faldunderlaget, når dette er påkrævet.)
Inspektion af manglende og defekte dele. (Om nødvendigt smøres eller udskiftes de disse.)
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 3 MÅNEDER
Dybden af faldunderlaget med løst fyldmateriale.
Inspektion af bærende konstruktioner og samlinger. (Samlinger med skruer/bolte osv. efterspændes efter behov.)
Inspektion af bevægelige dele og dele, hvor der forekommer slitage. (Repareres eller udskiftes efter behov.)
Inspektion af net og tovværk, m.v. (Defekte dele strammes op eller udskiftes efter behov.)
ANBEFALET INSPEKTIONSINTERVAL 1 ÅR
Bærende konstruktioner og fundamenter kontrolleres for rust og råd. (Tag de nødvendige forholdsregler.)
Inspektion af malede trædele, krydsfiner- og metaldele. (Om nødvendigt påføres et nyt lag maling.)
UDSKIFTNING AF DELE:
Kode:	Mængde:	Art:
Kode:	Mængde:	Art:
Kode:	Mængde:	Art:
Kode:	Mængde:	Art:
BESIGTIGET AF:	UNDERSKRIFT:	DATO:
Copyright: UNO koncept.